**南通科院食堂垃圾房制作安装项目需求**

1. **背景概述、实现功能要求**
2. 地理位置：学校食堂西北侧
3. 项目规模：因学校食堂日常运转需要，现需在食堂西北侧制作安装垃圾房一套，质保期贰年，具体制作参数见附件。
4. 报价方式：固定总价。以上报价应包含泔水房制作安装、机械、税费等全部费用。
5. 项目控制价：4.8万元。
6. 评标方法：最低价中标

**二、投标供应商资格要求**

 1.按照政府采购法第二十二条第一款规定，需提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.投标人（包括关联公司）自2020年1月1日后在我校未有弃标记录。

3.投标单位必须具有木板、板材、建材等制作经验，且有良好商业信誉。（提供营业执照等相关证照）

**三、付款时间和条件**

付款方式：垃圾房制作安装完成，验收合格后，一次性支付所有款项，质保期贰年。

**四、其他**

**1、交货期（服务时间）：** 自合同签订之日起，15个工作日内。

**2、交货（服务）地点：**南通科技职业学院校内。

**3.验收的具体方案：**

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关人员（含资产管理与招投标办公室人员）进行验收，必要时邀请纪检等部门共同参与，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

**4.报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 投标总报价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |

注：本工程固定总价的方式进行一次性报价，最高控制价为4.8万元，高于最高控制价的报价为无效报价，中标方式为最低价中标，如投标单位报价相同时采用抽签的方式确定中标人。

附：泔水房制作安装具体参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格参数 | 备注 |
| 1 | 房屋总尺寸 | 6.5m\*4m+3m\*2m走廊，墙体为防腐木龙骨35\*85mm |  |
| 2 | 外墙 | 灰白色环保漆 |  |
| 3 | 屋顶 | 深灰色线条，整体建筑高约2.9m，屋顶底层用多层板，12\*1220\*2440mm，铺设防水丙纶布，最上面盖沥青瓦，屋顶需有沿板18\*135mm |  |
| 4 | 水泥地基 | 80mm厚，延伸至西侧路面 |  |
| 5 | 立柱 | 85\*85mm防腐木 |  |
| 6 | 外墙板 | 13\*120mm防腐木 |  |
| 7 | 中梁 | 85\*85mm防腐木 |  |
| 8 | 斜梁 | 35\*85mm防腐木 |  |
| 9 | 内墙板 | PVC护墙板（防水） |  |
| 10 | 门 | 铝合金电动卷帘门，2.2m宽 |  |
| 11 | 窗户 | 铝合金单层玻璃窗户，含不锈钢纱窗，大小为80\*25mm，1mm厚，5个 |  |
| 12 | 造型窗 | 90\*60cm防腐木 |  |
| 13 | 附属物 | 照明灯2个，防水插座2个，接电需使用2.5平方电线，预留上水口和下水口 |  |

效果图如下

